IO_LOC  "bang_tx" 69;

IO_LOC  "power_tx" 57;
IO_PORT "power_tx" DRIVE=24;

IO_LOC  "clk_in" 56;
IO_PORT "clk_in" PULL_MODE=UP;

IO_LOC  "led[0]" 10;

IO_LOC  "led[1]" 11;

IO_LOC  "led[2]" 13;

IO_LOC  "led[3]" 14;

IO_LOC  "led[4]" 15;

IO_LOC  "led[5]" 16;
