Starting dump from chip: esp32s3
	on port: /dev/ttyACM0
	at: 1500000 baud
	to directory: ./live-roms/devkit-180824130506
	with log file: ./live-roms/devkit-180824130506/log.txt

internal-ROM0
	on instruction-bus
 	starting: 0x4000_0000
	ending: 0x4003_FFFF
	length: 0x3FFFF
	on esp32s3
	no_stub: True

Running: esptool.py \ 
	--no-stub --baud 1500000 \ 
	--port /dev/ttyACM0 \ 
	--chip esp32s3 \ 
	dump_mem 0x4000_0000 0x3FFFF \ 
	./live-roms/devkit-180824130506/devkit-esp32s3-internal-ROM0-instruction-bus-0x4000_0000-0x4003_FFFF-0x3FFFF-180824130506.bin
	File: ./live-roms/devkit-180824130506/devkit-esp32s3-internal-ROM0-instruction-bus-0x4000_0000-0x4003_FFFF-0x3FFFF-180824130506.bin
	esptool.py \ 
	--no-stub --baud 1500000 \ 
	--port /dev/ttyACM0 \ 
	--chip esp32s3 \ 
	dump_mem 0x4000_0000 0x3FFFF \ 
	./live-roms/devkit-180824130506/devkit-esp32s3-internal-ROM0-instruction-bus-0x4000_0000-0x4003_FFFF-0x3FFFF-180824130506.bin
	sha256sum: 555bcfb59af2c8184142f42fe409b9cc88c08bbff1bcf11d06aa672183ad265e  ./live-roms/devkit-180824130506/devkit-esp32s3-internal-ROM0-instruction-bus-0x4000_0000-0x4003_FFFF-0x3FFFF-180824130506.bin
	Sucess
===

internal-ROM1
	on data-bus
 	starting: 0x3FF0_0000
	ending: 0x3FF1_FFFF
	length: 0x1FFFF
	on esp32s3
	no_stub: True

Running: esptool.py \ 
	--no-stub --baud 1500000 \ 
	--port /dev/ttyACM0 \ 
	--chip esp32s3 \ 
	dump_mem 0x3FF0_0000 0x1FFFF \ 
	./live-roms/devkit-180824130506/devkit-esp32s3-internal-ROM1-data-bus-0x3FF0_0000-0x3FF1_FFFF-0x1FFFF-180824130506.bin
	File: ./live-roms/devkit-180824130506/devkit-esp32s3-internal-ROM1-data-bus-0x3FF0_0000-0x3FF1_FFFF-0x1FFFF-180824130506.bin
	esptool.py \ 
	--no-stub --baud 1500000 \ 
	--port /dev/ttyACM0 \ 
	--chip esp32s3 \ 
	dump_mem 0x3FF0_0000 0x1FFFF \ 
	./live-roms/devkit-180824130506/devkit-esp32s3-internal-ROM1-data-bus-0x3FF0_0000-0x3FF1_FFFF-0x1FFFF-180824130506.bin
	sha256sum: 4c18bafc1826b14bc610bd1a8ec17779a146b4826146ff638c5c17e22bf78613  ./live-roms/devkit-180824130506/devkit-esp32s3-internal-ROM1-data-bus-0x3FF0_0000-0x3FF1_FFFF-0x1FFFF-180824130506.bin
	Sucess
===

internal-ROM1
	on instruction-bus
 	starting: 0x4004_0000
	ending: 0x4005_FFFF
	length: 0x1FFFF
	on esp32s3
	no_stub: True

Running: esptool.py \ 
	--no-stub --baud 1500000 \ 
	--port /dev/ttyACM0 \ 
	--chip esp32s3 \ 
	dump_mem 0x4004_0000 0x1FFFF \ 
	./live-roms/devkit-180824130506/devkit-esp32s3-internal-ROM1-instruction-bus-0x4004_0000-0x4005_FFFF-0x1FFFF-180824130506.bin
	File: ./live-roms/devkit-180824130506/devkit-esp32s3-internal-ROM1-instruction-bus-0x4004_0000-0x4005_FFFF-0x1FFFF-180824130506.bin
	esptool.py \ 
	--no-stub --baud 1500000 \ 
	--port /dev/ttyACM0 \ 
	--chip esp32s3 \ 
	dump_mem 0x4004_0000 0x1FFFF \ 
	./live-roms/devkit-180824130506/devkit-esp32s3-internal-ROM1-instruction-bus-0x4004_0000-0x4005_FFFF-0x1FFFF-180824130506.bin
	sha256sum: 4c18bafc1826b14bc610bd1a8ec17779a146b4826146ff638c5c17e22bf78613  ./live-roms/devkit-180824130506/devkit-esp32s3-internal-ROM1-instruction-bus-0x4004_0000-0x4005_FFFF-0x1FFFF-180824130506.bin
	Sucess
===

elf-later-addr
	on unknown-bus
 	starting: 0x4000_0000
	ending: 0x4005_8000
	length: 0x58000
	on esp32s3
	no_stub: True

Running: esptool.py \ 
	--no-stub --baud 1500000 \ 
	--port /dev/ttyACM0 \ 
	--chip esp32s3 \ 
	dump_mem 0x4000_0000 0x58000 \ 
	./live-roms/devkit-180824130506/devkit-esp32s3-elf-later-addr-unknown-bus-0x4000_0000-0x4005_8000-0x58000-180824130506.bin
	File: ./live-roms/devkit-180824130506/devkit-esp32s3-elf-later-addr-unknown-bus-0x4000_0000-0x4005_8000-0x58000-180824130506.bin
	esptool.py \ 
	--no-stub --baud 1500000 \ 
	--port /dev/ttyACM0 \ 
	--chip esp32s3 \ 
	dump_mem 0x4000_0000 0x58000 \ 
	./live-roms/devkit-180824130506/devkit-esp32s3-elf-later-addr-unknown-bus-0x4000_0000-0x4005_8000-0x58000-180824130506.bin
	sha256sum: ae4e674c6eb4fd53cef857fa95ce513be5aba1c06d14cd536dfe57fc965bb7d4  ./live-roms/devkit-180824130506/devkit-esp32s3-elf-later-addr-unknown-bus-0x4000_0000-0x4005_8000-0x58000-180824130506.bin
	Sucess
===

